VOCI DI CAPITOLATO ****

**Calza disaccoppiante isofonica**

|  |
| --- |
| FORNITURA DI GUAINA FONOISOLANTE CHE CONSENTE DI RISPETTARE IL LIMITE DI RUMOROSITÀ INDICATO NEL D.P.C.M. 5/12/1997 IN 35 DB (A).Al fine di rispettare il limite di rumorosità indicato nel D.P.C.M. 5/12/1997 in 35 dB (A) lo scarico sarà rivestito con una guaina antivibrazione in polietilene estruso a cellule chiuse tipo Redi dello spessore di 5 mm, o di 10 mm se si vuole ottenere un risultato superiore. Il sistema delle tubazioni di scarico così isolate sarà contenuto in cavedi circondati da pareti in muratura di 110 Kg/m2.  |