VOCI DI CAPITOLATO ****

**ARIO**

|  |
| --- |
| FORNITURA DI VALVOLA DI IMMISSIONE ARIA CHE CONSENTE LA REALIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE PRIMARIA PER IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  Valvola di immissione aria che tramite un piattello equipaggiato di guarnizione elastometrica, consente la compensazione e il controllo delle pressioni all’interno delle tubazioni e diramazioni di scarico a seguito dell’utilizzo dei comuni dispositivi sanitari domestici (wc, lavabo, bidet, doccia) secondo norma EN12056, impedendo lo svuotamento dei sifoni e il reflusso di effluvi fognari.  Il dispositivo è marcato CE conformemente alla norma EN12380.  Il prodotto si applica in testa alla tubazione o alla diramazione sia in colonne di scarico di nuova realizzazione sia già esistenti, grazie alla guarnizione di tenuta adattabile fornita si adatta a collegamenti con tubazioni o diramazioni con diametro compresi tra Ø75 e Ø110.  Può essere installato in qualsiasi posizione indipendentemente dall’inclinazione necessaria, sia all’interno che all’esterno dell’edificio e permette di avere un agevole punto di ispezione della colonna di scarico.  Disponibile in diverse colorazioni, può essere verniciato. |