VOCI DI CAPITOLATO ****

**CANALE IN PP MARCATO CE – EN1433**

|  |
| --- |
| Capitolato per fornitura e messa in opera di canale modulare in polipropilene con sistema ad incastro tipo Redi, completo di griglia con certificazione e marcatura CE destinato alla raccolta ed al convogliamento delle acque superficiali nelle aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti secondo quanto stabilito dalla norma armonizzata EN1433 (allegato ZA) con classe di carrabilità B125.  Il canale è completo di pezzi speciali per raccordarsi alle tubazioni di collegamento in testata in PVC.  Il canale è formato da:  • Canale in PVC di lunghezza pari a \_\_\_ mm, larghezza pari a \_\_\_ mm ed altezza pari a \_\_\_ mm.  • Griglia in materiale \_\_\_ di lunghezza pari a \_\_\_ mm, larghezza pari a \_\_\_ mm ed altezza pari a \_\_\_ mm.  Il fabbricante delle tubazioni e dei raccordi dovrà, pena la non accettazione del materiale, essere certificato per lo standard UNI EN ISO 9001. |