VOCI DI CAPITOLATO ****

**PHONOAIR PLUS+**

|  |
| --- |
| FORNITURA DI PRESA D’ARIA SILENZIATA CHE CONSENTE L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FORI DI VENTILAZIONE NEI MURI PERIMETRALI DELL’EDIFICIOPer ottemperare alle disposizioni di legge sull’isolamento acustico degli edifici (L.447/95 e D.C.P.M. 05-12-1997) si prescrive il silenziatore per fori di ventilazione a norma UNI EN ISO 20140-10 e UNI EN ISO 717-1 tipo PHONOAIR plus+ della ditta REDI che consente l’abbattimento acustico di 47 dB certificato ed è conforme alla norma UNI CIG GAS 7129/01.  |