VOCI DI CAPITOLATO ****

**SIFONE A SECCO PER CONDENSA REDI**

|  |
| --- |
| FORNITURA TIPO PER SIFONE A SECCO PER SCARICO CONDENSA DA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTOIl sifone a secco per condensa è un dispositivo che consente di eliminare il problema dei cattivi odori negli impianti di climatizzazione e calore.Il sifone a secco impedisce il reflusso di cattivi odori mediante una sfera incorporata che permette la chiusura ermetica del condotto di scarico qualora non via sia condensa da espellere.Elimina il problema dei cattivi odori provenienti dai tradizionali impianti di condizionamento dove lo scarico condensa viene convogliato nelle acque grigie. Indispensabile quando l’impianto viene usato come pompa di calore e collegato a utenze di scarico quali lavabi o lavandini.  |